
**ESQUEMA DE ANDAIME SUSPENSO EM PASSEIO LARGO**

**ESTE ESQUEMA DESTINA-SE A AJUDAR A ELABORAR A PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E CORTE DA OCUPAÇÃO**



**LEGENDA:**

ANDAIME

CORREDOR PEDONAL

**NA PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E CORTE DE OCUPAÇÃO, COTADOS, DEVE SER IDENTIFICADO:**

A - LARGURA DO ANDAIME

B - COMPRIMENTO DO ANDAIME

C - LARGURA DO PASSEIO SEM LANCIL

D - NÚMERO DE PISOS (corresponde ao n.º de pisos do edifício em obra)

TODOS OS OBSTÁCULOS PRÉ-EXISTENTES (ex. sinais de trânsito, semáforos, árvores, etc.)

Nota: O andaime deve ser colocado apenas a partir do 1º andar e as suas bases encostadas à fachada ao nível do R/C de modo a não condicionar a circulação pedonal.